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ARMAZÓN CAJA CERRADA para
paredes de cartón-yeso de 115 mm de grosor
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Descripción
Premarco metálico de chapa galvanizada modelo “Stech" con un alojamiento interno de 69 mm para pared interior divisoria formada por perfiles de 90 mm y con placas de cartón-yeso de 12,5 mm de grosor para conseguir un grosor total acabado de 115 mm, idóneo para alojar en su interior una puerta corredera, empotrada, con un peso máximo de 120 kg por unidad.
Medidas de luces de paso disponibles:
Anchura mm: 600/700/800/900/1000 (una hoja) - 1200/1400/1600/1800/2000 (dos hojas)    Alturas mm: 2020/2100 
A) Armazón constituido por:
costados laterales de chapa galvanizada (espesor 5/10 mm) corrugada verticalmente (distancia corrugado de 100 mm) para darle solidez. En cada lateral están colocados unos refuerzos horizontales que sirven para reforzar la estructura, y facilitar la colocación de la placa de cartón yeso..
base inferior de chapa de aluzinc  (grosor de 8/10 mm) con predisposición para la fijación al suelo del armazón y para la fijación del guiador para la hoja.
top superior de chapa de aluzinc  (grosor de 8/10 mm) con perfil portaguía galvanizado.
parte posterior de chapa de aluzinc (grosor de 8/10 mm) 
protección delantera de chapa galvanizada de cierre extraíble concebida para la contención durante la colocación y el posterior montaje de los paneles de cartón-yeso, dotada de alojamientos para albergar los distánciales de alineación.

B) Travesaño de guía completo constituido por:
perfil de aluminio extruido de aleación 6060 (peso de 0,83 kg/m) oportunamente perfilado para garantizar el perfecto centrado de los carros y la introducción de los perfiles laterales de PVC para un grosor total de 105 mm, dotado de pletinas para la fijación a la estructura de cartón-yeso.

C) Montante tope constituido por:
tabla seccionada de madera de 105 mm de grosor, dotado de garras para la fijación de los distánciales de alineación.

D) Distánciales de alineación de chapa galvanizada.

E) Kit carro constituido por:
- Par de carros (capacidad máxima de 120 kg por par) de cuatro ruedas con perno   montado sobre cojinete de bolas, cuerpo del carro y ruedas de nailon endurecido.
- Par de garras de sujeción de chapa galvanizada (grosor de 30/10 mm) para permitir el montaje de la hoja al sistema de deslizamiento.
-  Freno tope de nailon dotado de clavija de sujeción y tope de goma.
- Guiador de la hoja dotado de distanciadores para graduar su altura con respecto a la superficie del pavimento terminado.
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Garantia  de producto
2 años según normativa Europea 99/44 CE
10 años sobre sistema de deslizamiento (carro y guia)
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